附件2

2016年照明产品及控制装置产品质量监督抽查发现不合格项目产品及企业名单

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 受检单位名称 | 产品名称 | （标称）商标 | 型号规格等级 | 生产日期 | （标称）生产单位 | 不合格项目 |
| 1 | 深圳市光世界科技有限公司 | LED球泡灯 | TOP-MAX | E27 12W 6000K 50/60Hz 220-240Vac | 2016/11/1 | 同受检单位 | 标志 |
| 2 | 福田区兴达五金商店 | LED天花灯 | 宇来之光 | 1-3X1W AC175-265V 50/60Hz DC2-12V 300mA±5% | 2016/9/1 | 宇来之光照明电器有限公司 | 1.标记；2.结构；3.爬电距离和电气间隙；4.外部接线；5.防触电保护；6.电气强度 |
| 3 | 福田区兴达五金商店 | LED灯泡 | 卡迪之光 | 5W 6500K 220V/50Hz | 2016/4/1 | 江门市卡迪光电科技有限公司 | 1.标志；2.互换性 |
| 4 | 深圳市恒诚顺五金电器有限公司 | 5W嵌入式筒灯高光 | YND意能达照明 | 5W嵌入式筒灯高光 色温：6000K 开孔尺寸：85mm | 2016/1/26 | 深圳市意能达照明有限公司 | 1.标记；2.外部接线；3.电气强度；4.耐热 |
| 5 | 深圳市恒诚顺五金电器有限公司 | 3W天花射灯 | YND意能达照明 | 3W天花射灯 纹金 色温：3000K 开孔：70mm | 2015/11/2 | 深圳市意能达照明有限公司 | 1.标记；2.外部接线；3.电气强度；4.耐热 |
| 6 | 深圳百安居装饰建材有限公司西丽欧洲城店 | LED光控小夜灯 | 康铭 | KM-5211 | - | 深圳市康铭盛科技实业股份有限公司 | 1.标记；2.结构；3.耐热耐火 |
| 7 | 南山区裕兴商店 | LED节能球泡灯 | 格派 | 5W AC220V 50/50Hz 300OK | 2015/5/1 | 广东省江门市江海区格派光电有限公司 | 1.标志；2.机械强度；3.互换性 |
| 8 | 南山区裕兴商店 | LED节能球泡灯 | 格派 | 7W AC220V 50/60Hz 6500K 7W | 2015/4/1 | 江门市江海区格派光电有限公司 | 1.标志；2.机械强度；3.互换性 |
| 9 | 华润万家有限公司西丽店 | 电源插座安装的夜灯（小夜灯） | 家必备 | JBB-DJ02F 合格 | Oct-16 | 深圳市家必备电器制造有限公司 | 1.结构；2、耐热、耐火 |
| 10 | 深圳市罗湖区乐安居笋岗市场好迪斯灯饰商行 | LED球泡灯 | 佳顿 | KRP-LE30-09 AC 220V-50Hz 9W/RR | 2016/3/29 | 佛山市顺德区科锐普光电科技有限公司 | 1.互换性；2.机械强度 |
| 11 | 深圳市罗湖区乐安居笋岗市场好迪斯灯饰商行 | LED球泡灯 | 木林森 | AC220-240V E27 2.5W | 2014/8/4 | 木林森股份有限公司 | 标志 |
| 12 | 深圳市罗湖区乐安居笋岗市场好迪斯灯饰商行 | LED灯丝灯3W | 图案 | 3W·15·Ⅳ·220V 6500K | - | 上海亚浦耳照明电器有限公司 | 标志 |
| 13 | 深圳市大鹏新区龙威五金店 | LED球泡灯 | 巨爵 | E27 8W 180-240V 50Hz 合格 | 2016/7/1 | 中山市希德照明电器厂 | 1.标志；2.互换性 |
| 14 | 深圳市大鹏新区龙威五金店 | LED球泡灯 | 巨爵 | E27 12W 220-240V 50Hz 合格 | 2016/7/1 | 中山市希德照明电器厂 | 1.标志；2.互换性 |
| 15 | 深圳市大鹏新区龙威五金店 | LED球泡灯 | 巨爵 | E27 3W 160-240V 50Hz 合格 | 2016/3/1 | 中山市希德照明电器厂 | 1.标志；2.互换性 |
| 16 | 深圳市光明新区公明家顺业灯饰五金商场 | LED蜡尾泡 | 欧航 | AC85-260V 50-60Hz LW | 2015/12/1 | 中山市横栏镇欧航灯饰厂 | 1.标志；2.互换性 |
| 17 | 深圳市光明新区公明家顺业灯饰五金商场 | LED球泡灯 | 金哥普 | 6W 220V-50Hz | - | 佛山市顺德区勒流新国电器厂 | 标志 |